**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Спецификација опреме** | **Kоличина** |
| **1.** | **ПОЛУКОНЦЕРТНИ КЛАВИР**  Димензије: ширина 146 cm, висина 99 cm и дубина 151 cm  Тежина: 261 kg  Боја: црна  Финиш: полирани  Штимшток: Тврди јавор  Дужина најдуже жице: 1105mm  Појединачне бас жице( синглови): од 1 до 13 дирке  Дупле бас жице: од 14 до 31 дирке  Дрвени носећи стубови: 3 (2+1)  Материјал носећих стубова: Смрека  Висина носећих стубова: 100mm  Унутрашњи оквир: меранти  Резонантна плоча: Ситка смрека  Ребра на резонантној плочи: Смрека  Број ребара за задњој плочи: 10  Тенор кобилица: јавор са додатним ојачањем - капом  Бас кобилица: јавор  Сталак за ноте, број могућих позиција: 5  Чекићи: ГП1 тип  Клавијатура:   * број дирки: 88 * површина белих дирки: Акрилна смола * површина црних дирки: Фенолна смола са дрвеним пунилом   Број педала: 3  Поклопац клавира:   * број могућин позиција када је подигнут: 2   Поклопац за дирке: лаганоспуштајући  Точкићи: да  Функција централног педала: Sostenuto  Челични рам - тип: А1  Рам - начин израде: V-pro  **ФЛАУТА**  Систем клапни: отворени систем  Истурене Г клапне: да  Сплит Е механизам: да  Материјал: Nickel Silver  Кофер: да  Торба за кофер: да  Прибор за одржавање: да  Материјал главе флауте: никловано сребро  Финиш главе флауте: посребрена глава  Материјал усника: никловано сребро  Финиш усника: посребрен усник  Материјал тела флауте: никловано сребро  Финиш тела флауте: посребрено тело  Материјал ноге флауте: никловано сребро  Финиш ноге флауте: посребрена нога  Материјал клапни: никловано сребро  Финиш клапни: посребреме клапне  Материјал стубова и ребара: никловано сребро  Финиш стубова и ребара: посребрени стубови и ребра  Тип главе флауте: CY тип  Тип нове: C нога  Тип тонских отвора: drawn Curled  Тип клапни које нису отворене: традиционални европски стил | **1**  **1** |

**Напомена:**

**Понуђач је у обавези да уз понуду достави:**

**1. Овлашћење произвођача да је понуђач овлашћени дистрибутер и сервисер за понуђено добро.**

**2. Технички лист/Проспект/Каталог из којих наручилац недвосмислено може да утврди квалитет понуђеног добра, опис добра, техничке карактеристике.**

**Уколико Технички лист/Проспект/Каталог не садржи све карактеристике за наведена добра понуђач је дужан да уз исти достави слике, опис недостајућих техничких карактеристика као и недостајуће техничке карактеристике понуђене опреме на документу понуђача који је оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.**

**Уколико не постоји Технички лист/Проспект/Каталог понуђач је дужан да достави слике, комплетан опис техничких карактеристика на документу понуђача који је оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.**

**Квалитет и контрола квалитета:**

Предмет понуде може бити испоручена само нова опрема, која мора бити у оригиналним паковањима произвођача, којом се гарантује оригиналност производа и која мора недвосмислено да потврди да понуђена добра у потпуности одговарају минималним техничким захтевима из Конкурсне документације, односно техничким карактеристикама понуђене опреме.

Набавка клавира подразумева **испоруку** клавира у просторије Наручиоца и **прво штимовање** клавира.

Набавка флауте подразумева испоруку флауте у просторије Наручиоца.

**Рок испоруке:** не може бити дужи од 7 (седам) календарских дана од дана потписивања Уговора.

**Место испоруке:** Основна музичка школа "Теодор-Тоша Андрејевић", Ј.Н.А 140, Рума

**Гарантни рок:** минимално 5 година од момента примопредаје.