**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни број** | **Спецификација опреме** | **Kоличина** |
| **1.** | **ПОЛУКОНЦЕРТНИ КЛАВИР**Димензије: ширина 146 cm, висина 99 cm и дубина 151 cmТежина: 261 kgБоја: црнаФиниш: полираниШтимшток: Тврди јаворДужина најдуже жице: 1105mmПојединачне бас жице( синглови): од 1 до 13 диркеДупле бас жице: од 14 до 31 диркеДрвени носећи стубови: 3 (2+1)Материјал носећих стубова: СмрекаВисина носећих стубова: 100mm Унутрашњи оквир: мерантиРезонантна плоча: Ситка смрекаРебра на резонантној плочи: СмрекаБрој ребара за задњој плочи: 10Тенор кобилица: јавор са додатним ојачањем - капомБас кобилица: јаворСталак за ноте, број могућих позиција: 5Чекићи: ГП1 типКлавијатура: * број дирки: 88
* површина белих дирки: Акрилна смола
* површина црних дирки: Фенолна смола са дрвеним пунилом

Број педала: 3Поклопац клавира:* број могућин позиција када је подигнут: 2

Поклопац за дирке: лаганоспуштајућиТочкићи: даФункција централног педала: SostenutoЧелични рам - тип: А1Рам - начин израде: V-pro**ФЛАУТА**Систем клапни: отворени системИстурене Г клапне: даСплит Е механизам: даМатеријал: Nickel SilverКофер: даТорба за кофер: даПрибор за одржавање: даМатеријал главе флауте: никловано среброФиниш главе флауте: посребрена главаМатеријал усника: никловано среброФиниш усника: посребрен усникМатеријал тела флауте: никловано среброФиниш тела флауте: посребрено телоМатеријал ноге флауте: никловано среброФиниш ноге флауте: посребрена ногаМатеријал клапни: никловано среброФиниш клапни: посребреме клапнеМатеријал стубова и ребара: никловано среброФиниш стубова и ребара: посребрени стубови и ребраТип главе флауте: CY типТип нове: C ногаТип тонских отвора: drawn CurledТип клапни које нису отворене: традиционални европски стил | **1****1** |

**Напомена:**

**Понуђач је у обавези да уз понуду достави:**

**1. Овлашћење произвођача да је понуђач овлашћени дистрибутер и сервисер за понуђено добро.**

**2. Технички лист/Проспект/Каталог из којих наручилац недвосмислено може да утврди квалитет понуђеног добра, опис добра, техничке карактеристике.**

**Уколико Технички лист/Проспект/Каталог не садржи све карактеристике за наведена добра понуђач је дужан да уз исти достави слике, опис недостајућих техничких карактеристика као и недостајуће техничке карактеристике понуђене опреме на документу понуђача који је оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.**

**Уколико не постоји Технички лист/Проспект/Каталог понуђач је дужан да достави слике, комплетан опис техничких карактеристика на документу понуђача који је оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача.**

**Квалитет и контрола квалитета:**

Предмет понуде може бити испоручена само нова опрема, која мора бити у оригиналним паковањима произвођача, којом се гарантује оригиналност производа и која мора недвосмислено да потврди да понуђена добра у потпуности одговарају минималним техничким захтевима из Конкурсне документације, односно техничким карактеристикама понуђене опреме.

Набавка клавира подразумева **испоруку** клавира у просторије Наручиоца и **прво штимовање** клавира.

Набавка флауте подразумева испоруку флауте у просторије Наручиоца.

**Рок испоруке:** не може бити дужи од 7 (седам) календарских дана од дана потписивања Уговора.

**Место испоруке:** Основна музичка школа "Теодор-Тоша Андрејевић", Ј.Н.А 140, Рума

**Гарантни рок:** минимално 5 година од момента примопредаје.